Elmas Süspansiyon Şartnamesi
Elmas Süspansiyonun teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır. 
· Elmas Konsantrasyonu: 10 ct/l
· Elmas Türü: %100 Monokristalin elmaslar
· Medyan Partikül Boyutu (%50): 1 µm
· Tolerans Aralığı: 0,95 – 1,05 µm
· Üst Sınır Partikül Boyutu (%99): 1,7 µm
· Hızlı Numune Hazırlama: Tutarlı sonuçlar sağlayarak numune hazırlama sürecini hızlandırmalıdır.
· Kolay Dozajlama: Ürünün kullanımı esnasında kolay dozajlanmalıdır. 
· Temizliği kolay olmalıdır. Kullanım sonrası numunelerin zahmetsizce temizlenmesini sağlamalıdır.

