	Malzeme Adı
	Teknik Özellikleri

	
Su Banyosu

	· Cihazın iç hacmi 10 litre olmalıdır.
· Cihazın iç ölçüleri 267*207*200 mm (l*w*h) olmalıdır.
· Cihazın iç ve dış kısmı komple paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.
· Cihaz mikroişlemcili PID sıcaklık kontrol sistemli ve dijital sıcaklık göstergeli olmalıdır.
· Cihazın ekranı dokunmatik ekranlı sezgisel 3.5" renkli grafik ekran olmalıdır.
· Cihaz üzerindeki dijital göstergeden, hazne içi sıcaklık 0,1 º C hassasiyetle devamlı olarak izlenebilmelidir.
· Dokunmatik dijital ekrandan zamanlayıcı ayarlanabilmeli, 1 dakikadan 99 saat 59 dakikaya kadar sabit tutabilmelidir.
· Cihazın ısıtma elemanları korozyona dayanıklı havuzun üç kenarına dağıtılmış olmalı ve bu şekilde içinde homojen bir sıcaklık sağlanmalıdır.
· Cihazın çalışma sıcaklık aralığı oda sıcaklığının en az 5 derece üzeri ile +100 C derece arasında olmalıdır. 
· Cihazın ısıtıcılarının gücü, 1000 W olmalıdır.
· Cihazda ayarlanmış ve gerçek sıcaklığın ve (kalan) program süresinin dijital gösterimi mevcut olmalıdır. Seçilen sıcaklık set edilebilmelidir.
· Sıcaklık hassasiyeti +/- 0,1 C derece olmalıdır.
· Aşırı ısınmalara karşı otomatik teşhisi ve elektronik koruma sistemi olmalıdır.
· Hazne içindeki suyu boşaltmak için bir musluk sistemi olmalıdır.
· Cihaz 220 V/50 Hz ile çalışmalıdır.  
· 2 yıl garantili 10 yıl yedek parça temin garantili olmalıdır.

	Vorteks
	· Cihaz, test tüpü çalkalama işleminde   kullanılabilmelidir.
· Touch fonksiyonu ve sürekli çalışma özelliği olmalıdır.
· Cihaz dairesel çalkalama hareketi yapmalıdır.
· Cihazın çalkalama çubuğu 4 mm çapında olmalıdır.
· Cihazın giriş/çıkış güç oranı 58/10 watt olmalıdır.
· Cihazın çalkalama hızı bağlı ataşmana ve yüke bağlı olarak  2500 devir/dakika maksimum hıza kadar ayarlanabilmelidir.
· Hız oranı ön panelden kademeli olarak yapılabilmelidir.
· Ücreti karşılığı opsiyonel temin edilebilecek 3 adet değiştirilebilir aparat ve 7 ilave parça (örneğin tüpler, mikrotitre plakaları, Erlenmeyer şişeleri 250 ml vb.) sayesinde farklı uygulamalarda kullanılabilmelidir.
· Temin edilirse mikroplaka çalkalayabilme özelliğine sahip olabilmelidir.
· Sağlam metal çinko döküm kasaya sahip olmalıdır.
· Özel ayakları (ultra yüksek titreşim sönümlemeli silikon taban) sayesinde yüksek hızlarda stabil olmalıdır.
· Motorun kendi kendine havalandırılması sayesinde düşük ısınma ile sürekli çalışmaya uygun olmalıdır.
· Cihazın çalışma sıcaklığı 5 - 40 derece arası olmalıdır.
· Cihaz 220 v / 50 hz de çalışabilmelidir.
· Cihazın ataşmanız ağırlığı 4.5 kg'ı geçmemelidir.
· Cihaz imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, ayrıca ücreti karşılığı   10 yıl yedek parça ve servis garantili olmalıdır. 



