**SPE EKSTRAKSİYON KARTUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. SPE Kartuşun kimyası tC18 özellikte olmalıdır.

2. SPE Kartuşun substratı silika olmalıdır.

3. SPE Kartuşun dolgu maddesi ters faz (reversed phase) özellikte olmalıdır.

4. SPE Kartuşun dolgu maddesinin partikül boyutu ölçüsü 37-55 µm olmalıdır.

5. SPE Kartuşun dolgu maddesinin gözenek ölçüsü 125 Å olmalıdır.

6. SPE Kartuşun dolgu maddesinin miktarı 50 mg olmalıdır.

7. SPE Kartuşun rezervuar ölçüsü 1 cc olmalıdır.

8. SPE Kartuş, 2-8 pH çalışma aralığında olmalıdır.

9. SPE Kartuş, bir pakette 100 adet şeklinde olmalıdır.

10. SPE Kartuş, vakum manifoldu ve otomatik SPE cihazları ile çalışmaya uygun olmalıdır.

11. SPE kartuşun satışını yapacak firmanın, kartuşun üreticisinin tek yetkili distribütörü

olduğuna dair belgeye sahip olması gerekir.