|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Akıllı problar ac ve soğutma seti**2 adet kıskaçlı termometre2 adet yüksek basınç ölçüm cihazı |

|  |
| --- |
| **NTC** •Ölçüm aralığı: -40 … +150 °C •Doğruluk: ±1,3 °C (-20 … +85 °C) • Çözünürlük: 0,1 °C Genel teknik bilgiler • Ağırlık: 127,4 g • Boyutlar: 183 x 90 x 30 mm • Çalışma sıcaklığı: -20 … +50 °C • Gövde: Plastik • Sistem gereklilikleri: Ios 8.3 ya da daha yeni bir sürüm gerekli; Android 4.3 ya da daha yeni bir sürüm gerekli; Bluetooth 4.0’lı mobil uç cihaz gerekli • Batarya tipi: 3 AAA mikro batarya • Batarya ömrü: 150 sa • Veri aktarımı: Bluetooth® • Radio range: 100 m • Depolama sıcaklığı: -20 … +60 °C 549İ; **Basınç ölçümü** • Ölçüm aralığı: -1 … +60 bar • Doğruluk: ±0,5 % tam ölçek değeri • Çözünürlük: 0,01 bar • Prob bağlantısı: 7 / 16 inç – UNF • Aşırı yük bağıl (yüksek basınç): +65 bar Ağırlık: 156,6 g • Boyutlar: 125 x 32 x 31 mm • Çalışma sıcaklığı: -20 … +50 °C • Gövde: Plastik  |

 |
| **Akıllı telefon ile yönetilebilen termohigrometre** | NTC • Ölçüm aralığı: -20 … +60 °C • Doğruluk: ±0,8 °C (-20 … 0 °C), ±0,5 °C (0 … +60 °C) • Çözünürlük: 0,1 °C Kapasitif nem sensörü • Ölçüm aralığı: 0 … 100 %rF • Doğruluk: ±3,0 %rF (10 … 35 %rF) (at +25°C), ±2,0 %rF (35 … 65 %rF) (at +25°C), ±3,0 %rF (65 … 90 %rF) (at +25°C), ±5 %rF ( 90 %rF) • Çözünürlük: 0,1 %rF Genel teknik bilgiler • Ağırlık: 86,4 g, Boyutlar: 243 x 30 x 24 mm • Çalışma sıcaklığı: -20 … +50 °C • Gövde: Plastik • Sistem gereklilikleri: Ios 8.3 ya da daha yeni bir sürüm gerekli; Android 4.3 ya da daha yeni bir sürüm gerekli; Bluetooth 4.0’lı mobil uç cihaz gerekli • Product colour: black/orange • Batarya tipi: 3 AAA mikro batarya, Batarya ömrü: 150 sa • Prob şaftı uzunluğu: 100 mm • Veri aktarımı: Bluetooth®, Radio range: 100  |