Cam Elyaf Teknik Şartname

• 0 (unidirectional/tek eksenli) yönelimde olmalıdır.

• Cam fiber dokumadan üretilmiş olup 600 g/m2 alansal yoğunluk değerinde, toleranslarına uygun olmalıdır.

• Liflerde saçaklanma ve dokumalar arasında boşluk, yabancı madde vb. kontaminasyonlar olmamalıdır.