**MİNİ SANTRİFÜJ ŞARTNAMESİ**

Teklif edilen ürün aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

* Frekans: 50/60 Hz
* Net Ağırlık: 1,6 lb (0,74 kg)
* Gerilim: 110/240 V
* Kapasite: 6 x 2 mL
* Maks. Hız: 6.000 rpm
* Maks. RCF: 2.000 x g
* Gürültü Seviyesi: 51-53 dB(A)
* Sıcaklık Aralığı: Ortam sıcaklığı
* Sertifikalar/Uyumluluk: CSA, CE, UL
* Tip: Masaüstü Santrifüj
* İçindekiler: 6 x 1.5/2.0mL tüp rotor, 16 x 0.2mL tüp rotor (tekli veya 2 x 8 şerit), 6 tüp adaptör 0.2mL, 6 tüp adaptör 0.5mL, rotorlar ve adaptörler için saklama kutusu, tüp rafı, evrensel güç adaptörü içerir 110-240V 50/60 Hz, 4 değiştirilebilir fiş tipi
* Elektrik Gereksinimleri: 110/240 V 50/60 Hz, 4 değiştirilebilir fiş adaptörlü
* Garanti: 2 Yıl
* Soğutmalı: Hayır
* Standartlar: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020
* Boyutlar(HWD): 4,1 x 5,0 x 6,0 inç (10,4 x 12,8 x 15,3 cm)