|  |  |
| --- | --- |
| **TEKNİK ŞARTNAME** | |
| **Malzeme Adı** | **Teknik Özellikleri** |
| Zımpara kağıtları- 60 Kum  Zımpara kağıtları-120 Kum  Zımpara kağıtları- 400 Kum  Zımpara kağıtları- 800 Kum  Zımpara kağıtları- 1200 Kum  Zımpara kağıtları- 2500 Kum | 1. Ø250 mm çapında düz kâğıt forma sahip olmalıdır. 2. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır. 3. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır. 4. İnsan sağlığına zararlı maddeler içermemelidir. |
| Parlatma Çuhası (keçesi)- 1µ  Parlatma Çuhası (keçesi)- 3µ  Parlatma Çuhası (keçesi)- 6µ | 1. Ø250 mm çapında kendinden yapışkanlı forma sahip olmalıdır. 2. Metal malzemelerin parlatılmasına uygun olmalıdır. 3. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır. 4. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır. 5. İnsan sağlığına zararlı maddeler içermemelidir. |
| Elmas Süspansiyon- 1µ  Elmas Süspansiyon- 3µ  Elmas Süspansiyon- 6µ | 1. Mono kristal yapıda olmalıdır. 2. Püskürtülebilir şekilde şişelenmiş olmalıdır. 3. Metal malzemelerin parlatılmasına uygun olmalıdır. 4. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır. 5. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır. 6. İnsan sağlığına zararlı maddeler içermemelidir. |