|  |
| --- |
|  **TEKNİK ŞARTNAME** |
| **Malzeme Adı** | **Teknik Özellikleri** |
| Zımpara kağıtları- 60 KumZımpara kağıtları-120 KumZımpara kağıtları- 400 KumZımpara kağıtları- 800 KumZımpara kağıtları- 1200 KumZımpara kağıtları- 2500 Kum | 1. Ø250 mm çapında düz kâğıt forma sahip olmalıdır.
2. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır.
4. İnsan sağlığına zararlı maddeler içermemelidir.
 |
| Parlatma Çuhası (keçesi)- 1µParlatma Çuhası (keçesi)- 3µParlatma Çuhası (keçesi)- 6µ | 1. Ø250 mm çapında kendinden yapışkanlı forma sahip olmalıdır.
2. Metal malzemelerin parlatılmasına uygun olmalıdır.
3. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır.
4. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır.
5. İnsan sağlığına zararlı maddeler içermemelidir.
 |
| Elmas Süspansiyon- 1µElmas Süspansiyon- 3µElmas Süspansiyon- 6µ | 1. Mono kristal yapıda olmalıdır.
2. Püskürtülebilir şekilde şişelenmiş olmalıdır.
3. Metal malzemelerin parlatılmasına uygun olmalıdır.
4. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır.
5. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır.
6. İnsan sağlığına zararlı maddeler içermemelidir.
 |