|  |  |
| --- | --- |
| **TEKNİK ŞARTNAME** | |
| **Malzeme Adı** | **Teknik Özellikleri** |
| Hidroflorik asit | 1. %50-62 derişimde olmalıdır 2. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır. 3. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır. |
| Petri kutusu | 1. 100x15 mm ölçülerinde olmalıdır. 2. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır. 3. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır. |
| Balon joje- 100ml  Balon joje- 200ml | 1. Belirtilen ölçülerde olmalıdır (100ml-200ml) 2. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır. 3. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır. |
| Beher- 25ml  Beher- 50ml  Beher- 100ml | 1. Belirtilen ölçülerde olmalıdır (25ml-50ml-100ml) 2. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır. 3. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır. |
| Mezür-100ml | 1. 100ml ölçülerinde olmalıdır. 2. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır. 3. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır. |
| N95 Ventilli maske | 1. Ventilli ve sertifiikalı olmalıdır. 2. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır. 3. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır. |