**TEKNİKŞARTNAMELER**

|  |
| --- |
| **KAMERA** |
| Görüntü sensörü | 1-Çip 1 "CMOS Sensörü |
| Etkili Sensör Çözünürlüğü | 14,2 MP |
| Kazanç | -3 ila 33 dB |
| Minimum Aydınlatma | 1/30 Deklanşör Hızında 1.7 lüks |
| Beyaz Dengesi Aralığı | 2300 - 15,000K |
| Lens | 35mm Eşdeğer Odak Uzunluğu |
|  | 29mm |
| Kamera |  |
| Deklanşör hızı | 1/6 - 1 / 10,000 saniye |
| Yerleşik ND Filtresi | 2 Stoplu (1/4), 4 Stoplu (1/16), 6 Stoplu (1/64) ND Filtreli Mekanik FiltreTekerleği |
| Arayüzler / Giriş / Çıkışlar |  |
| Video Konnektörleri | 1 x HDMI Çıkışı |
|  | 1 x BNC (Kompozit) Çıkışı |
|  | 1 x BNC (3G-SDI) Çıkışı |
| Ses Konnektörleri | 1 x 1/8 "(3,5 mm) Stereo Kulaklık Çıkışı |
| Ustream Direct Streaming |  |
|  |  |
|  |  |
| **NOT: Ürünlerin kurulumu için ücret alınmayacaktır. Üniversitenin uygun gördüğü yere kurulu, hazır ve çalışır bir şekilde teslim edilecektir.** |

|  |
| --- |
| **LED VİDEO IŞIĞI** |
|  | RGB Bi-Color LED Video Işığı, Özel Efekt Modları, Bicolor modu/HSI modu/FXmodu |
| Güç Desteği | AC 100-240V(5060Hz) |
| Kanal | 32 |
| Işık Gücü | 150W |
| Renk Sıcaklığı | 2800K-6500K |
| LUX (1M) | (karanlıkta,1m uzaklıkta reflektör ile)-Orta Noktadan Maksimum odakuzaklığından yayılma ~19000 Minumum odak uzaklığından yayılma ~26000 |
| TLCI | 96 |
| CRI | 97 |
| Aydınlatma Alanı | 0%-100% |
| Çalışma Sıcaklığı | -10C~40C |
| Grup | 16(A, B, C, D, E, F, 0-9) |
| Wifi / Bluetooth Mesafesi | ~50m(RC-R9 opsiyonel kumanda ile |
| Boyutlar | 336\*198.6\*165mm |
| Ağırlık | 2.65kg (reflektör ve koruyucu kapaksız ) |
| Özel Efekt Modları | 37 |
| Işık Modları | Bicolor modu/HSI modu/FX modu |
| Zoomlama | Işık Açısı 20 derece~65 derece |
| Kontrol Metodları | Akıllı Telefon Uygulaması,2.4Ghz Kablosuz Kontrolcü,DMX akıllı kontrol |
| Sessiz Mod | Var |
| Ekran | Renkli Ekran |
| **NOT: Ürünlerin kurulumu için ücret alınmayacaktır. Üniversitenin uygun gördüğü yere kurulu, hazır ve çalışır bir şekilde teslim edilecektir.** |

|  |
| --- |
|  |
| **LED IŞIK (ESNEK)** |
| Güç Desteği | AC100V-240V(50/60Hz) |
| DC Güç Desteği | 3.5A(DC16.8V 10A) |
| Batarya Türü | Lityum Batarya |
| Işık Gücü | 150 |
| Renk Sıcaklığı | 3300±200K - 5600±200K |
| LUX (1M) | < 4300Lux |
| TLCI | >98 |
| CRI | >96 |
| Aydınlatma Alanı | 10%-100% |
| Çalışma Sıcaklığı | 10C~45C |
| Kanal / Grup | 16 6 |
| Wifi / Bluetooth Mesafesi | <30m / <50m |
| Boyutlar | 30x120cm |
| Ağırlık | 4.37kg |
| **NOT: Ürünlerin kurulumu için ücret alınmayacaktır. Üniversitenin uygun gördüğü yere kurulu, hazır ve çalışır bir şekilde teslim edilecektir.** |

**BİLGİSAYAR (MAC STUDIO)**

10 çekirdekli CPU’ya, 24 çekirdekli GPU’ya ve 16 çekirdekli Neural Engine’a sahip Apple M1 Max çip

32 GB birleşik bellek

512 GB SSD depolama

Ön: İki adet USB-C bağlantı noktası, bir adet SDXC kart yuvası