TEKNİK ŞARTNAME

1. 0,5mm – 10mm arası saçlara kesme kabiliyetli
2. 15x15mm2 ve üzeri alanda hareket kabiliyetli
3. 0,05mm ölçü hassasiyetli

Kesim yapabilen lazer kesim gerekmektedir.