**ETHANOL**

* Hacmi 2500 ml olmalıdır.
* Saflık (GC) derecesi ≥ %99,5 olmalıdır.
* Renk ≤ 10 Hazen olmalıdır.
* Asitlik veya alkalilik ≤ %0,003 olmalıdır.
* Yoğunluk (d 20 °C/20 °C) 0,790 - 0,793 olmalıdır.